Import Required Header Files

START

Open Serial COM Port

While True

Display Modes

Input Your Mode

Switch Mode

1

Manual Mode Activated

if not ser.isOpen():  
 ser.open()

ser.write(b'9')  
ser.close()

if not ser.isOpen():  
 ser.open()